GrandTheftAuto IV



KAWASAKI Z1000MKII

============================================================



file name:4_z1000mk2.7z

release date:2010/01/28

author:gosuke

url:http://arikai.com/gta4/

email:odokawa@gmail.com



============================================================



このMODはGrandTheftAuto IVのバイクPGJ600をKAWASAKI Z1000MKIIの

バイクに置き換えます。



インストールの準備

-----------------------

このMODを使用するには幾つかのファイルを既存のものと置き換える

必要があるので、インストールをする前にバックアップを忘れずに

して下さい。



インストール

-----------------------

SparkIV などを使用してpcj.wft、pcj.wtdを

vehicles.img内のファイルと置き換えて下さい。



メモ帳などのテキストが編集できるアプリケーションで、handling.data

を開き、pcjで始まる行を検索し、以下の様に書き換えて下さい。

主な変更は、サスペンションの設定で車高とストローク量の変更です。



pcj 250 11 85 0 0 -0.1 0 5 0.23 1 140 0.6 0.85 0.5 35 1.55 1.3 14 0.13 0.48 5 3 6 0.05 -0.06 0 0.5 0.5 1 0.8 1.5 0 25000 440800 1 0



メモ帳などのテキストが編集できるアプリケーションで、carcols.dat

を開き、pcjで始まる行を検索し、以下の様に書き換えて下さい。



pcj, 35,35,27, 69,69,74, 82,82,128, 0,0,4, 45,45,39



メモ帳などのテキストが編集できるアプリケーションで、vehicles.ide

を開き、pcjで始まる行を検索し、以下の様に書き換えて下さい。

タイヤ破裂時に残るホイールの大きさを変更しています。



pcj, pcj, bike, PCJ, PCJ, VEH@BIKE_SPT, NULL, 35, 999, 0.272475, 0.25221, 0, 5, 1.0, 0, noboot



＜　重　要　＞

このMODはHandling.datの設定で車高を調整、Vehicle.ideで

タイヤ破損時の残り箇所の設定をしていますので、必ず設定ファイルを

書き換えてください。さもないとゲーム内での挙動がおかしくなります。



既に他のMODなどで設定ファイルを変更している場合は、

Handling.datでは



SUSPENSION

(Srd)	m_fSuspensionReboundDamp	を　6

(Su)	m_fSuspensionUpperLimit		を　0.05

(Sl)	m_fSuspensionLowerLimit		を　-0.06



Vehicle.ideでは



Wheel Radius

front	を　0.272475

rear	を　0.25221



carcols.datでは



pcj, 35,35,27, 69,69,74, 82,82,128, 0,0,4, 45,45,39



として他のMODでの設定と共存させてください。





履歴

-----------------------

2010/01/28

ファーストリリース



このMODを使用したことにより発生した損害や不都合などの責任を

当MOD製作者は一切負いません。導入または使用は自己責任の下で

行ってください。




